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	1.  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ



	Повна назва
	Манекен-тренажер для зупинки вузлової кровотечі пахової ділянки Steepen- V2.0

	Торгова марка
	Steepen

	Юридична назва
	ТОВ «НВП «СТІПЕН»

	Країна виробництва
	Україна

	Призначення
	Відпрацювання навички зупинки вузлової кровотечі пахової ділянки шляхом тампонування ранового каналу та компресії до кісток таза

	Клас виробу
	Навчально-симуляційне обладнання (не медичний виріб)

	Нормативна база
	MARCH, TCCC (CoTCCC), TECC, CLS, BLS — міжнародні стандарти симуляційного навчання

	Цільова аудиторія
	Бойові медики та парамедики ЗСУ / ТрО / ДПСУ, інструктори TCCC / CLS, служби ЕМД, студенти медичних закладів, персонал симуляційних центрів



	2.  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



2.1  Габарити та маса
	Довжина
	___ мм  (уточнюється за серією)

	Ширина
	___ мм  (уточнюється за серією)

	Маса виробу
	___ кг  (уточнюється за серією)



2.2  Анатомічна модель та матеріали
	Анатомічна модель
	Модель відтворює анатомічні особливості чоловічого таза та стегон у натуральну величину. Пахова ділянка з анатомічно коректними тазовими кістковими орієнтирами; реалістичне моделювання еластичності м'яких тканин та ранового каналу

	Матеріал оболонки
	Високоякісний еластичний силікон медичного класу; реалістична текстура шкіри

	Внутрішній наповнювач
	Полімерні композити, що імітують м'які тканини та кісткові структури

	Кісткові орієнтири
	Передня верхня ость клубової кістки, лобковий симфіз, гілка клубової кістки — для пальцевого притиснення стегнової артерії

	Анатомічна точність
	Еластичність тканин, глибина та форма ранового каналу наближені до реальних умов пахової ділянки

	Сумісність з гемостатиками
	Combat Gauze, QuikClot, Celox, стандартні бинти 4″–6″

	Ресурс використання
	Багаторазовий; стійкий до інтенсивних тренінгів



2.3  Параметри зон поранень
	№
	Тип поранення
	Клінічні ознаки
	Метод зупинки
	Параметри

	1
	Рвана рана
	Нерівні рвані краї, велика площа ушкодження м'яких тканин; масивна кровотеча з порожнини рани
	Тампонування  + тиснуча пов'язка
	Довжина: ___ мм Глибина каналу: ___ мм (уточн. за серією)

	2
	Кульове поранення
	Вхідний отвір із рановим каналом; критична кровотеча; оцінка анатомічних орієнтирів та визначення тактики
	Пальцеве притиснення + тампонування
	Ø вхідного отвору: ___ мм Глибина каналу: ___ мм (уточн. за серією)



Примітка: розмірні параметри поранень уточнюються відповідно до конкретної серії виробу.

	3.  СИСТЕМА ПОДАЧІ ШТУЧНОЇ КРОВІ



3.1  Склад системи
	Кількість незалежних систем
	2 — окрема система подачі на кожне поранення

	Тип насоса
	Ручна помпа з регулятором витоку

	Резервуар
	Ємність ___ мл (входить у комплект)

	З'єднувальні трубки
	Силіконові трубки, 2 комплекти (по одному на кожну зону)

	Конектори підключення
	По одному конектору на кожне поранення

	Імітаційна рідина
	Водорозчинний концентрат входить у комплект



3.2  Таблиця налаштування інтенсивності кровотечі
	Тип кровотечі
	Швидкість подачі

	Капілярна / незначна
	5–15 мл/хв

	Венозна помірна
	20–40 мл/хв

	Венозна масивна
	50–70 мл/хв

	Артеріальна
	80–100 мл/хв

	Критична (пахова арт.)
	100–120 мл/хв



	4.  ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ



	Тампонування
1. Тампонування у глибоку рану
1. Combat Gauze, QuikClot, Celox
1. Бинти 4″–6″
1. Пряма мануальна компресія
1. Реалістична глибина ранового каналу
	Пальцеве притиснення
1. Анатомічні кісткові орієнтири тазу
1. Визначення пупартової зв'язки
1. Притиснення стегнової артерії
1. Контроль дистального пульсу
1. Передача тиску між рятівниками
	Симуляційні сценарії
1. 2 незалежні зони поранень
1. Одночасна активація обох зон
1. Індивідуальні та командні сценарії
1. Багаторазове інтенсивне використання



	5.  КОМПЛЕКТАЦІЯ



	№
	Найменування
	К-сть
	Примітка

	1
	Манекен-тренажер вузлової кровотечі пахової ділянки (основний модуль)
	1 шт
	

	2
	Ручна помпа для подачі штучної крові
	1 шт
	

	3
	Система трубок для подачі штучної крові
	1 компл.
	По 1 на кожну зону

	4
	Конектори підключення
	2 шт
	По 1 на кожне поранення

	5
	Концентрат штучної крові
	1 шт
	

	6
	Транспортна сумка
	1 шт
	

	7
	Технічний паспорт (цей документ)
	1 шт
	

	8
	Інструкція з експлуатації
	1 шт
	



	6.  УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ



	Температура експлуатації
	+5°C ... +40°C

	Температура зберігання
	+5°C ... +30°C

	Відносна вологість
	До 80% без конденсату

	Умови зберігання
	Сухе приміщення; захист від прямих сонячних променів; у транспортній сумці

	Положення при зберіганні
	Горизонтально; без здавлення понад 5 кг

	Транспортування
	У штатній транспортній сумці; захист від ударів та стискання

	Очищення після заняття
	Промити зони поранень теплою водою; видалити залишки гемостатиків та бинтів

	Дезінфекція
	70% ізопропіловий спирт або хлоргексидин 0,05%; не використовувати агресивні розчинники

	Промивання системи подачі крові
	Після кожного заняття — прокачати чисту воду через обидві системи до прозорої рідини на виході

	Заборонені засоби та впливи
	Ацетон, хлорвмісні відбілювачі; занурення у воду на тривалий час; проколи поза зонами поранень; реальна кров

	Ресурс використання
	Багаторазовий (при дотриманні умов використання та зберігання)



	7.  ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



	Гарантійний строк
	12 місяців з дати продажу

	Умови гарантії
	Дотримання правил експлуатації та зберігання; наявність паспорта

	Гарантія не поширюється на
	Механічні пошкодження внаслідок неналежного використання; дія агресивних хімічних речовин; природний знос при інтенсивному використанні; пошкодження від використання реальної крові

	Сервісне обслуговування та запчастини
	steepen.ua  ·  +38 (098) 341-19-89

	Витратні матеріали
	Концентрат штучної крові, трубки, конектори, модулі поранень — замовлення через steepen.ua



	8.  СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ



	Виробник
Виріб пройшов вхідний контроль якості та відповідає технічним вимогам.
Підпис ____________________
ПІБ: ____________________________
Дата: ___________________________
Штамп:
	Отримувач
Виріб отримано в справному стані, комплектність перевірено.
Підпис: _________________________
ПІБ: ____________________________
Дата: ___________________________
Організація: ____________________



	9.  КАРТА ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ



Рекомендована частота: щомісячно при регулярному використанні.
	Дата огляду
	Ким проведено
	Виявлені несправності
	Вжиті заходи
	Підпис
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